**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАМЧАТСКИЙ КРАЙ** **Администрация муниципального образования сельское поселение «село Ачайваям»**

688815 Камчатский край, Олюторский район, село Ачайваям, улица Оленеводов, 16-А телефон/факс: (415-44 ) 51-5-02, 51-5-74, 51-5-43, e-mail:achaivayam@inbox.ru

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Главы администрации муниципального образования - сельское поселение «село Ачайваям»

от 09.09.2019г**. № 34** с.Ачайваям

Об утверждении **«**Порядка организации контроля

за техническим состоянием оборудования на спортивных

 и детских игровых площадках на территории сельского

поселения «село Ачайваям»

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах [организации местного самоуправления](http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) в Российской Федерации», в целях создания на территории сельского поселения «село Ачайваям» безопасной и комфортной среды для полноценного [развития детей](http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/) и подростков, предупреждения травматизма несовершеннолетних граждан, а также упорядочения системы контроля за содержанием и обслуживанием оборудования спортивных или детских игровых площадок, расположенных на [земельных участках](http://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/) общего пользования и на земельных участках, сформированных под [многоквартирными домами](http://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/) и являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме Администрации сельского поселения «село Ачайваям»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации контроля за техническим состоянием оборудования на спортивных и детских игровых площадках на территории сельского поселения «село Ачайваям» согласно приложению к данному постановлению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и обнародования.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «село Ачайваям» Н.А.Эминина

Приложение к постановлению главы

Администрации сельского поселения

«село Ачайваям» от 09.09.2019 г. № 34

**ПОРЯДОК**

**организации контроля за техническим состоянием оборудования на спортивных и детских игровых площадок на территории сельского поселения «село Ачайваям»**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок организации контроля за техническим состоянием оборудования на детских игровых и спортивных площадках на территории сельского поселения «село Ачайваям» (далее - Порядок) определяет требования контроля установки оборудования спортивной или детской игровой площадки, его содержания и эксплуатации в случае расположения спортивной или детской игровой площадки на земельных участках общего пользования и на земельных участках, сформированных под многоквартирными домами и являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, на территории сельского поселения «село Ачайваям».

1.2. Установка, содержание и эксплуатация детских игровых площадок осуществляется в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 189-ФЗ от 29.12.2004 года «О [введении в действие](http://pandia.ru/text/category/vvod_v_dejstvie/) Жилищного кодекса Российской Федерации».

А также с соблюдением следующих нормативных требований:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утвержденный [приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 года № 820](http://docs.cntd.ru/document/902268769);

- «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и [общественных зданий](http://pandia.ru/text/category/obshestvennie_zdaniya/) и территорий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации [19 октября](http://pandia.ru/text/category/19_oktyabrya/) 2001 года (п. 5.1);

- Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование [детских игровых площадок](http://pandia.ru/text/category/detskie_ploshadki/). Термины и определения. ГОСТ Р 531020-2008», утвержденный приказом Ростехрегулирования № 511-ст от 18.12.2008 года;

- Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования. ГОСТ Р 52301-2004», утвержденный Приказом Ростехрегулирования № 151-ст от 30.12.2005 года;

- Национальный стандарт Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. ГОСТ Р 52169-2003», утвержденный Постановлением Госстандарта РФ № 394-ст от 26.12.2003 года;

- СанПиН -88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные термины и понятия:

***детская игровая площадка*** - площадка, предназначенная для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного - до 3 лет, дошкольного - до 7 лет, младшего и [среднего школьного](http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/) возраста лет;

***спортивная площадка*** - площадка, предназначенная для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения;

***оборудование спортивной или детской игровой площадки*** – оборудование спортивной или детской игровой площадки, расположенной на земельных участках общего пользования или на земельных участках, сформированных под многоквартирными домами и являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

***регулярный визуальный осмотр*** - проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями;

***функциональный осмотр*** - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования;

***ежегодный основной осмотр*** - проверка, выполняемая с периодичностью 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования [требованиям безопасности](http://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/);

эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

2. Требования к оборудованию спортивных и детских игровых площадок

2.1. Оборудование на территории спортивных и детских игровых площадок включает в себя игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения или их комплексы.

2.2. Оборудование может быть как заводского, так и не заводского изготовления.

2.3. Оборудование должно соответствовать требованиям [санитарно-гигиенических норм](http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/), охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. В комплект поставки должен входить паспорт с подробной схемой сборки для обеспечения легкого монтажа и быстрой замены изнашивающихся элементов силами эксплуатирующей организации. Оборудование должно иметь соответствие гигиеническим требованиям на конечный продукт и на его комплектующие. Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 3 лет.

Изготовление и установка незаводского игрового оборудования осуществляются на основании разработанных проектов (эскизов), согласованных в Администрации сельского поселения «село Ачайваям» (далее – Администрация).

2.4. Для несущих конструкций оборудования должны применяться только металлические элементы с надежными болтовыми и хомутовыми соединениями и соответствующе обработанные (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие).

2.5. Допускается ограниченное (не более 10 процентов) выполнение элементов конструкции из древесины твердых пород дерева и влагостойкой фанеры со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; поверхности должны быть отполированы, острые углы закруглены.

2.6. Для обеспечения эстетического восприятия и развития вкуса у подрастающего поколения рекомендуется использование пластиковых элементов, устойчивых к перепадам температуры, противоударных, устойчивых к воздействию ультрафиолетовых лучей, имеющих яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

2.7. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка. Для оказания экстренной [помощи детям](http://pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/) в комплексах игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

2.8. Применяемые материалы не должны:

- оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации;

- вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка при высоких и низких температурах.

Применение полимерных легковоспламеняющихся материалов, а также новых материалов, свойства которых недостаточно изучены, не допускается.

3. Размещение и размеры спортивных и детских игровых площадок

3.1. Решение о размещении оборудования спортивной и детской игровой площадки на земельном участке, являющимся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. Размещение оборудования спортивной и детской игровой площадки на земельном участке, являющимся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или иных средств. После сдачи в эксплуатацию, указанное оборудование является общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, его содержание и обслуживание осуществляется эксплуатантами (управляющими организациями, ТСЖ или непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме).

3.2. Решение о размещении оборудования спортивной и детской игровой площадки на земельных участках общего пользования принимается Администрацией поселения. Установка оборудования спортивной и детской игровой площадки на земельных участках общего пользования осуществляется за счет средств бюджета поселения. После сдачи объекта в эксплуатацию, указанное оборудование является [муниципальной собственностью](http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznaya_sobstvennostmz/), его содержание и обслуживание осуществляется эксплуатантами (муниципальными учреждениями, которым имущество передано в оперативное управление, или лицами, с которыми заключен договор на обслуживание оборудования площадки).

3.3. Размещение и размеры детских игровых и спортивных площадок должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Площадки** | **Удельные размеры площадок,**  **м2 / человек** | **Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий, м** |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для занятий физкультурой | 2 | 10 - 40 |

3.4. В местах тесной застройки размещение и размеры площадок могут быть уменьшены.

3.5. При размещении оборудования на детских игровых площадках рекомендуется соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| **Игровое****оборудование** | **Минимальные расстояния** |
| Качели | не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона |
| Качалки | не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона |
| Карусели | не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| Горки | не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки |

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

3.6. Место установки оборудования детской игровой площадки должно быть изолировано от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, стоянок транспортных средств, площадок для установки мусоросборников, участков гаражей-стоянок. Подходы к месту установки игрового оборудования не должны быть организованы с проездов и улиц.

3.7. Оборудование спортивных площадок, предназначенное для занятий физкультурой и спортом различных возрастных групп населения, может размещаться в составе территорий жилого назначения. Минимальное расстояние от границ мест размещения [спортивного оборудования](http://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/) до окон жилых домов - от 10 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик назначения спортивного оборудования. Места установки спортивного оборудования (футбольного, волейбольного и т. п.) рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м. При сооружении футбольного, волейбольного, [баскетбольного](http://pandia.ru/text/category/basketbol/) полей на внутридомовых территориях наличие ограждения является обязательным.

4. Монтаж и установка оборудования спортивных и детских игровых площадок

4.1. Монтаж и установку оборудования спортивных и детских игровых площадок выполняется в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, разрешающими нормативными документами. Монтаж и установка незаводского игрового и спортивного оборудования осуществляются в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка.

4.2. Оборудование спортивных и детских игровых площадок монтируется и устанавливается так, чтобы обеспечивалась безопасность присутствующих на площадке детей и подростков.

Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей и подростков.

5. Контроль и техническое обслуживание оборудования спортивных и детских игровых площадок

5.1. Контроль технического состояния оборудования спортивных и детских игровых площадок включает:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

- регулярный визуальный осмотр;

- функциональный осмотр;

- ежегодный основной осмотр.

5.2. Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию и ежегодный основной осмотр оборудования спортивных и детских игровых площадок, осуществляет комиссия по контролю за состоянием детских игровых и спортивных площадок, создаваемая Администрацией поселения, с составлением соответствующих актов.

5.3. Регулярный визуальный осмотр, функциональный осмотр и техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант оборудования спортивных и детских игровых площадок, определенный в пунктах 3.1, 3.2 Порядка.

 Результаты регулярного визуального осмотра, функционального осмотра, технического обслуживания и ремонта, контроля соответствия требованиям безопасности регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта оборудования спортивных и детских игровых площадок.

5.4. Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим образом:

а) осмотр и проверка оборудования перед вводом в эксплуатацию.

Осмотр и проверка оборудования перед вводом в эксплуатацию производится в соответствии с разделами 2, 3 настоящего Порядка;

б) регулярный визуальный осмотр.

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (засоренность территории, поврежденные элементы оборудования).

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант оборудования детских игровых или спортивных площадок, на основе учета условий эксплуатации.

Примерами такого осмотра являются проверка чистоты, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, наличия комплектующих деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции;

в) функциональный осмотр.

Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр должен проводиться один раз в 1 - 3 месяца, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования;

г) ежегодный основной осмотр.

Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения достаточного эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. О факте обнаружения неисправности комиссия должна незамедлительно уведомить эксплуатанта и внести необходимые рекомендации по устранению.

Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

6. Эксплуатация оборудования детских

игровых и спортивных площадок

6.1. При проведении работ, предусмотренных в рамках организации безопасной эксплуатации, вся информация должна быть документально оформлена.

Документация по организации безопасной эксплуатации оборудования должна содержать:

- акты контроля испытаний;

- контроль основных эксплуатационных и технических характеристик;

- инструкции по эксплуатации;

- учет [выполнения работ](http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/) (например, журнал выполненных работ);

- чертежи и схемы площадок, оборудования.

Документация должна быть доступна обслуживающему персоналу во время проведения технического обслуживания, контроля и [ремонтных работ](http://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/).

6.2. В случае если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, вплоть до демонтажа.

До момента, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ на площадку для пользователей должен быть закрыт.

6.3. Для предотвращения несчастных случаев эксплуатанты оборудования спортивных и детских игровых площадок обязаны составлять план технического обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. При этом должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут регламентировать периодичность контроля. План технического обслуживания должен содержать перечень деталей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, и дефектов и повреждений.

Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок должно включать профилактические меры с целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования. Такие меры должны включать:

- проверку и подтягивание креплений;

- обновление окраски и уход за поверхностями;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку шарниров;

- разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия;

- чистоту оборудования;

- чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);

- восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;

- профилактический осмотр свободных пространств.

6.5. Профилактические ремонтные работы должны включать меры, направленные на устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок.

Эти меры должны включать:

- замену крепежных деталей;

- сварку и резку;

- замену изношенных или дефектных деталей;

- замену неисправных элементов оборудования.

6.6. Эксплуатанты оборудования детских игровых или спортивных площадок, должны осуществлять ежедневный контроль за санитарным содержанием детских и спортивных площадок, поддерживать надлежащее санитарное состояние.

7. Демонтаж оборудования детских

игровых и спортивных площадок

7.1. Решение о демонтаже оборудования спортивной или детской игровой площадки, расположенной на земельном участке, являющимся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме с оформлением [протокола общего собрания](http://pandia.ru/text/category/protokoli_obshih_sobranij/) собственников помещений в многоквартирном доме. Весь перечень необходимых работ, связанных с демонтажом оборудования, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или иных средств.

7.2. Решение о демонтаже оборудования детской игровой или спортивной площадки, расположенной на земельном участке общего пользования, принимает Администрация сельского поселения. В этом случае демонтаж оборудования детской игровой или спортивной площадки осуществляется за счет средств бюджета поселения с оформлением соответствующего акта.